RED INTERNA 1 (192.168.10.0/24) RED INTERNA 2 (192.168.20.0/24)

**intnet1 intnet2**

Servidor DHCP(MV Linux con dos interfaces)

**intnet1:** 192.168.**10**.1 **intnet2**:192.168.**20**.1

Switch virtual 1 Switch virtual 2

Para red intnet1 para red intnet2

**intnet1:**192.168.**10**.X **intnet2:**192.168.**20**.X

Cliente DHCP (MV Windows con dos interfaces)